Istrabenz turizem d.d.

Obala 33

6320 Portorož

**MIZARSKA DELA-KARTIČNI SISTEM HOTELA APOLLO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | dim. | kos | Cena/kos | skupaj |
| Obloga iz iverala (dekor izbere iz kataloga Kaindl, Egger, Unilin ali Pfeliderer) na hodniku | 255x60x1,8 | 87 |  |  |
| Obloga soba (dekor izbere kupec iz kataloga Kaindl, Egger, Unilin ali Pfeliderer) | 255x20x1,8 | 87 |  |  |
| HPL vrata, demontaža obstoječih kljuk in vložne ključavnice iz lesenega vratnega krila, predelava vratnega krila za montažo nove sistemske kljuke in vložne ključavnice in obojestranske preplastitev vratnega krila z ultrapasom v pasu širine 20 do 25 cm. Na stiku novega ultrapasa z obstoječim na vratnem krilu se izdela utor v katerega se vloži profil 5x5mm. HPL dekor izbere kupec iz kataloga Kaindl, Egger, Unilin ali Pfeliderer | 200x95 | 87 |  |  |
| Demontaža obstoječega kovinskega ščita ključavnice iz lesenega podboja ter izvedba potrebnih predelav na obstoječem lesenem podboju za vgradnjo elektromagnetne ključavnice s ščitom |  | 87 |  |  |
| Izdelava izvrtine do fi 16mm v lesenem podboju vrat za magnetno stikalo, vključno z montažo magnetnega stikala. Premer luknje uskladiti z dobaviteljem mikrostikala (magnetno stikalo dobavi dobavitelj pristopne kontrole). |  | 87 |  |  |
| **Skupaj vrednost brez DDV** |  |  |  |  |